**宁南县人民医院**

**采购直饮水滤芯及维护服务项目市场调研公告**

为确保直饮水系统正常运行和合格水质，拟采购直饮水滤芯及维护服务，现对我院直饮水滤芯及维护服务项目进行市场调研，诚邀有意向的公司积极参加。

**一、项目要求：**

（一）、采购内容：1、直饮水滤芯清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 精密滤芯 | 材质： PP ；过滤精度：5um20寸 | 12 | 个 |
| 2 | 反渗透滤芯 | 25℃单支产水量250L/H，脱盐率≥99%复合膜 | 4 | 个 |
| 3 | 增强过滤滤芯 | PP 过滤精度：5um，10寸 | 52 | 个 |
| 4 | 增强过滤滤芯 | 颗粒活性碳，10寸 | 52 | 个 |
| 5 | 精制石英砂 | 二氧化硅，粒径：8-10毫米，二氧化硅含量≥98％ | 200 | 公斤 |
| 6 | 净水活性炭 | 椰壳净水活性炭碘值≥1000 | 200 | 公斤 |
| 7 | 软化树脂 | 纳型阳离子树脂，国标新树脂（非旧树脂再生型），体积交换容量≥1.8mmol/mL | 150 | 公斤 |
| 8 | 再生盐 | 软化专用再生盐，氯化钠≥97％，含水量≤0.8％，水不容物≤0.2％，过滤精度：0.22μm | 300 | 公斤 |
| 9 | 供水回流过滤滤芯 | 过滤精度：0.22μm，外形直径：69㎜，外形长度：20寸，过滤材质：聚丙烯熔喷超细纤维，中柱及外框材质：高强度聚丙烯 | 12 | 个 |

2、现场更换滤芯服务：指派工程师现场更换、调试。安全规范操作，确保系统安全。因需要断电停机操作和加电恢复，现场工程师不少于两人，具备系统操作、调试能力。

3、水质检测：滤芯更换后，须由第三方权威检测机构对出水水质进行取样检测，水质标准达到《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）。

4、质保服务：质保期一年。质保期内出现质量问题免费换新。

5、应急抢修：由于滤芯更换引发的任何影响水质或持续供水的故障，都属于应急抢修的服务内容。对于此类服务申告以及在线监测系统发出的报警，1小时内电话响应，4小时内提供现场应急抢修服务，直到恢复滤芯正常运行。

6、云服务：使用手机在线监测水质指标，在线监测滤芯健康状态，出现异常提前处置，确保水质合格。医院管理部门、净水设备使用科室使用手机查看水质、滤芯寿命，监管维护过程及质量，使用手机下达服务申报、服务投诉。

（二）、服务期限：壹年。

**二、报名须具备的条件：**

1．具有独立法人资格，能独立承担法律责任；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．此前在经营中无违法记录。

6. 近3年，有类似服务业绩不少于1项。

**三、报名须提供的书面材料：**

1、供应商报名登记表、承诺函，详见附件1、2；

2、产品基本情况介绍表，详见附件3；

3、市场调研报名资料清单，详见附件4；

4、提交所有资料均需加盖公司公章；

**四、市场调研要求**

1、市场调研的报价，为设备送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输、保险费、采购保管、安装、产品检验检测、操作人员培训、税金、售后服务及采购代理服务等费用。

2、市场调研生产厂家、供应商只有一次市场调研机会，供应商应一次性报出不可更改的市场调研结果。

3、请参加单位严格按医院要求，认真阅读各项要求后严格按照附件4内容、顺序进行资料编制，以纸质密封加盖公司鲜章通过邮件快递方式邮寄到宁南县人民医院或实地交送至宁南县人民医院综合楼4楼总务科办公室。邮件在2024年8月26日17:00前寄到，逾期报价作废。

**五、快递信息如下：**

收件地址：宁南县人民医院（四川省凉山彝族自治州宁南县宁远镇顺城北街206号）；邮编：615400；收件人：陈老师；联系电话：13628173653（上午8:00-12:00；下午14:30-17:30）。

宁南县人民医院

2024年8月21日